**岳临环评[2023]5号**

**关于临湘市洁越洗涤有限公司**

**被褥集中洗涤项目环境影响报告表的批复**

临湘市洁越洗涤有限公司:

你公司《关于申请批复<临湘市洁越洗涤有限公司被褥集中洗涤项目环境影响报告表>的报告》及相关附件、岳阳市临湘生态环境事务中心《临湘市洁越洗涤有限公司被褥集中洗涤项目环境影响报告表技术评估报告》（临环事评估【2023】1号）收悉,经研究，现批复如下:

一、公司租赁岳阳市临湘市云湖街道三湾工业园石塘大道1号1楼空置厂房建设年洗涤被服60万套的集中洗涤项目，主要服务临湘市周边酒店、宾馆、医院（非传染性）。项目系三湾工业园招商引资项目，建筑面积440m2，总投资200万元，主要建设有洗脱区、烘干区、烫平区、折叠区、成品堆放区、锅炉房（生物质蒸汽发生器1台，1.5t/h）及配套的环保设施等，供水，排水、供电依托园区；主要洗涤剂为洗衣粉、彩漂剂、中和酸粉、柔顺剂、乳化剂、去血粉等，燃料为成型生物质颗粒；废水使用外购次氯酸钠作消毒剂。根据湖南绿韵环境科技有限公司编制的《临湘市洁越洗涤有限公司被褥集中洗涤项目环境影响报告表》（报批稿）的内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列性质、地点、规模和环境保护对策措施。

二、项目在建设和运营中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下几方面的工作：

1、严格洗涤品准入。不得接受涉传染病的医院被服，且在医院出场前，先进行预消毒，并由医院采用安全专用运输工具统一运输；医院被服与酒店宾馆被服应严格分开洗涤和烘干，不得混存、混洗、混干燥；须使用符合国家标准的无磷洗涤剂。

2、大气污染防治工作。使用专用生物质蒸汽发生器并配套布袋除尘等高效的废气收集处理设施，废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值要求后，通过25m高排气筒排放。

3、废水污染防治工作。按“雨污分流”原则，建设厂区雨水及污水管网。洗涤废水、生活污水经絮凝+A/O+次氯酸钠消毒一体化污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）相关标准后排入园区污水管网，最终进入临湘市污水净化中心处理达标后排放。

4、噪声污染防治。选用低噪声设备，并采取隔声、减震、优化合理布局等措施，确保噪声达标排放。

5、固体废物防治。建设规范的固体废物暂存场所和管理台帐，废包装物、除尘灰、污水处理站污泥等一般工业固体废物分类收集、综合利用或合理处置;生活垃圾交环卫部门日产日清。

6、环境管理。设立环保机构，建立环境管理制度，制订监测计划和应急预案，规范排污口建设，加强日常监管，严格操作规程和功能分区，按要求做好消毒剂的暂存、使用等工作，做好非正常工况下的各项污染防治措施，确保环保设施正常运行，污染物稳定达标排放，确保周边环境安全。

##  7、总量控制指标。化学需氧量:1.5t/a、氨氮0.3t/a、二氧化硫0.6t/a、氮氧化物1.1t/a，从交易平台上购买。

三、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2023年4月26日