[bookmark: _GoBack]


岳临环评〔2026〕9号
[bookmark: _Hlk504140001]关于湖南临科新材料科技有限公司甲类危化品仓储建设项目生态环境影响报告表的批复

湖南临科新材料科技有限公司：
你公司报送的《湖南临科新材料科技有限公司甲类危化品仓储建设项目生态环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）、申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下：
为解决你公司一期等项目建成投产后，盐酸等危险化学品储存量不能持续满足正常生产需求，你公司拟投资2000万元（其中环保投资约86万元），在临湘高新技术产业开发区杨桥片区富强路3号（现有厂区北侧二期预留地），建设年储存2.6万吨危化品仓储项目。主要建设内容：新建储罐区两个，灌装间一栋，甲类、丙类仓库各一栋；新建废气处理设施、初期雨水池、危废暂存间；公用工程依托现有。

1、 根据湖南佳蓝检测技术有限公司编制的《报告表》基本内容、结论、专家审查意见及岳阳市临湘生态环境事务中心出具的《关于〈湖南临科新材料科技有限公司甲类危化品仓储建设项目生态环境影响报告表〉技术评估意见的报告》（临环事评估〔2026〕10号），从生态环境保护角度考虑，我局原则同意
	
你公司提交的《报告表》所列性质、地点、规模、工艺和生态环境保护对策措施。
2、 项目在建设和运营中，须全面落实《报告表》提出的各项污染防治、风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保外排污染物稳定达标排放，生态环境风险可控，并着重做好以下几方面的工作：
1.落实施工期各项污染防治和生态保护措施。建设施工严格落实“六个100%”防尘措施；建设进出车辆冲洗平台；裸露地面绿化或者覆盖密闭式防尘网（布）；合理收集回用施工废水，及时洒水降尘；合理选择施工时间，选用低噪声施工设备，对动力机械设备进行定期维修、养护；防止噪声、施工废水、弃（渣）土、扬尘等污染周边环境；落实水土保持措施，裸露地及时恢复植被。
2.废气污染防治。营运期废气污染源主要为：储罐大小呼吸废气，装卸废气，甲类、丙类仓库废气，检修、倒罐废气等。其中，立式储罐V0601~V0603按规范要求设置氮封，各储罐废气、装卸废气、甲类仓库废气通过管道引至两级活性炭吸附装置+15米排气筒DA004排放；丙类仓库废气通过源头密闭储存、规范操作减少厂界非甲烷总烃无组织排放；检修、倒罐废气通过加强管理、通风换气后呈无组织排放。
有组织排放废气甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；非甲烷总烃、苯系物执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1其他行业限值要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准值。厂界无组织排放废气中非甲烷总烃、甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1二级新扩改建标准值；厂区内无组织排放废气中非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2限值。
3.废水污染防治。本项目无生产废水外排；生活污水依托厂区化粪池预处理达标后和初期雨水通过园区污水管网排至园区污水处理厂处理，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区污水处理厂进水水质标准取较严值。
4.噪声污染防治。运营期噪声源主要为卸料泵及液体定量灌装系统运行时产生的噪声，选用低噪声且符合国家标准的生产设备；对噪声较大的生产设备进行合理布局；采取隔声、吸声、减振等措施；加强对运输车辆的管理，禁止超速超载；加强厂区绿化、个体防护和设备维护；确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
5.固体废物防治。严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对一般固体废物暂存间和危废暂存间进行建设管理，建立健全固体废物及危险废物管理台账。生活垃圾收集后定期交由环卫部门清运；罐底残渣、废润滑油、废活性炭、废含油劳保用品委托资质单位处置。
6.总量控制。本项目主要污染物总量控制指标为：COD ≤ 0.467t/a、氨氮 ≤ 0.047t/a、VOCs ≤ 2.5979t/a，其中VOCs建议进行总量控制；COD总量控制须通过排污权交易获取。
7.土壤和地下水防治。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则落实土壤和地下水污染防治措施。对场区进行分区防渗，简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区均应按相关技术规范要求落实防渗措施，确保防渗性能达到要求，防范污染源对地下水、土壤环境的垂直下渗和地面漫流污染影响，避免污染地下水和土壤环境，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。
8.加强环境管理与环境风险防范。设置专门的环保机构，配备专职环保管理人员，加强生产设备、污防设施、环保设施的检修与保养及工人、管理人员培训工作，建立健全污染防治设施运行管理台账。加强日常监管，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，确保各污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。做好运营期环境监测工作，严格落实各项环境风险防范措施，按要求配齐各类泄漏检测探测报警仪器和监控、应急设施，完善突发环境事件应急预案修编，储备风险救助物资并定期组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。
三、严格按规程操作，确保各种污染治理设施的正常运行。项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。
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