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[bookmark: _Hlk504140001][bookmark: _GoBack]关于临湘海螺水泥有限责任公司年产200万吨骨料机制砂项目生态环境影响报告表的批复

临湘海螺水泥有限责任公司：
你公司报送的《临湘海螺水泥有限责任公司年产200万吨
骨料机制砂项目生态环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）、申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下：
为满足市场对砂石骨料的需求，你公司拟投资5000万元（其中环保投资约187万元），拟在临湘海螺水泥有限责任公司灰山石灰石矿矿山范围和原黏土破碎站东侧新增用地范围（新增面积6000m2），利用灰山石灰石矿的伴生建筑石料用灰岩矿作为原料，建设一条年产200万吨骨料机制砂生产线项目。主要产品及规模：20-31.5mm骨料80万t/a、10-20mm骨料65万t/a、0.075-4.75mm机制砂55万t/a。主要建设内容：新建一二级破碎车间、除泥筛分车间、一二级筛分车间、制砂楼等主体工程，新建泥料堆棚、制砂原料库、石粉库、骨料成品储库、机制砂储库、输送廊道等储运工程，配套建设布袋除尘器、洗车平台等环保工程，其余办公宿舍区、供水、供电、生活污水处理系统、矿区蓄水池、危废暂存间均依托现有。

1、 
	
2、 根据岳阳凯丰环保有限公司编制的《报告表》基本内容、结论、专家审查意见及岳阳市临湘生态环境事务中心出具的《关于〈临湘海螺水泥有限责任公司年产200万吨骨料机制砂项目生态环境影响报告表〉技术评估意见的报告》（临环事评估〔2026〕8号），从生态环境保护角度考虑，我局原则同意你公司提交的《报告表》所列性质、地点、规模、工艺和生态环境保护对策措施。
3、 项目在建设和运营中，须全面落实《报告表》提出的各项污染防治、风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保外排污染物稳定达标排放，生态环境风险可控，并着重做好以下几方面的工作：
1.落实施工期各项污染防治和生态保护措施。建设施工严格落实“六个100%”防尘措施；建设进出车辆冲洗平台；裸露地面绿化或者覆盖密闭式防尘网（布）；合理收集回用施工废水，及时洒水降尘；防止噪声、施工废水、弃（渣）土、扬尘等污染周边环境；落实水土保持措施，做好区域周边截排水沟、植被恢复等工作。
2.废气污染防治。营运期废气污染源主要为：一二级破碎粉尘、一二级筛分粉尘、除泥筛分粉尘、制砂粉尘、制砂原料库粉尘、骨料成品库粉尘、机制砂成品库粉尘、石粉仓仓储粉尘、输送落料转运粉尘、运输扬尘、运输车辆尾气等。其中，一级破碎粉尘经密闭负压收集后通过布袋除尘器+水雾喷淋处理（TA091）后，通过15m高排气筒（DA091）排放；二级破碎粉尘经密闭负压收集后通过布袋除尘器+水雾喷淋处理（TA093）后，通过15m高排气筒（DA093）排放；除泥筛分粉尘经密闭负压收集后通过布袋除尘器处理（TA092）后，通过15m高排气筒（DA092）排放；一级筛分粉尘经密闭负压收集后通过布袋除尘器（TA094）处理后，通过15m高排气筒（DA094）排放；二级筛分粉尘经密闭负压收集后通过布袋除尘器（TA095）处理后，通过15m高排气筒（DA095）排放；制砂粉尘经密闭负压收集后通过布袋除尘器（TA096）处理后，通过15m高排气筒（DA096）排放；制砂原料库粉尘经密闭负压收集后通过库顶布袋除尘器（TA097）处理后，呈无组织排放；骨料成品储库粉尘经密闭负压收集后通过各自库顶布袋除尘器（TA098、TA099）处理后，呈无组织排放；机制砂储库粉尘经密闭负压收集后通过库顶布袋除尘器（TA100）处理后，呈无组织排放；石粉库粉尘经密闭负压收集后通过库顶布袋除尘器（TA101）处理后，呈无组织排放；泥料堆棚粉尘采用半封闭围挡+水雾喷淋装置增湿抑尘，呈无组织排放；输送落料转运粉尘全过程采用密闭皮带机输送，配套水雾喷淋除尘器，呈无组织排放；运输扬尘采取沿途洒水，遮盖篷布等措施抑尘；运输车辆尾气排放量较少，呈无组织排放。
一二级破碎粉尘、一二级筛分粉尘、除泥筛分粉尘、制砂粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；制砂原料库粉尘、骨料成品储库粉尘、机制砂储库粉尘、石粉仓粉尘、泥料堆棚粉尘、转运粉尘、运输扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。
3.废水污染防治。本项目不新增生活废水；生产废水主要为喷淋降尘废水、运输车辆冲洗废水、初期雨水等。其中喷淋降尘废水全部蒸发消耗；运输车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用；初期雨水经沉淀处理后回用于全厂绿化和洒水降尘；生产废水综合利用不外排。
4.噪声污染防治。运营期噪声源主要为破碎机、筛分机、制砂机、空压机、风机等生产设备运行时产生的噪声，选用低噪声且符合国家标准的生产设备；对噪声较大的生产设备进行合理布局；采取隔声、吸声、减振等措施；加强对运输车辆的管理，禁止超速超载；加强厂区绿化、个体防护和设备维护；确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
5.固体废物防治。严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对现有一般固体废物暂存间和危废暂存间进行管理，建立健全固体废物及危险废物管理台账。除尘器收集的粉尘、石粉回用于水泥生产线；筛分杂泥和沉淀池污泥在泥料堆棚暂存，定期运到矿山现有排土场；生活垃圾收集后定期交由环卫部门清运；废矿物油、废矿物油桶、废含油劳保用品委托资质单位处置。
6.总量控制。本项目污染物为颗粒物，排放量为8.75t/a，未超出企业现有许可排放量，无需购买总量控制指标。
7.加强环境管理与环境风险防范。设置环保机构和专职人员，建立健全的环境管理制度；做好非正常工况下的污染防治措施，确保设施正常稳定运行；规范化建设排污口及标识标牌，落实企业自行监测、排污许可等要求；完善环境风险应急预案的修编工作，落实各项风险防范措施。
三、严格按规程操作，确保各种污染治理设施的正常运行。项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。
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