关于临湘市划定水文监测环境保护范围的通告（征求意见稿）
为进一步加强我市水文设施设备管理，发挥水文工作在防汛抗旱、水资源管理和水生态保护中的重要作用，根据《中华人民共和国水文条例》《水文监测环境和设施保护办法》（水利部令第43号）、《湖南省水文条例》（2025年7月31日修订版）等法规要求，结合临湘市实际，现将水文监测环境保护范围划定工作有关事项通告如下：
水文监测站点
本次划定保护范围涉及我市境内各类水文监测站点，具体名单如下：
（一）国家基本水文站：桃林（二）水文站。
（二）专用水文站：聂市水文站。
（三）水位站：临湘水位站。
（四）雨量站：龙源、忠防、占桥、胜龙、羊楼司、长塘、红仕桥、源潭。
（五）墒情站：江南、詹桥、新和、聂市、胜龙。
（六）地下水监测站：江南（水厂）。
保护范围划分的基本原则
结合我市站点分布与河湖实际，依据《水文监测环境和设施保护办法》等法律法规，我市水文监测保护范围划分遵循“纵横延伸、设施分类、新建参照”的基本原则：
（一）水文监测河段周围环境保护范围：沿河纵向以水文基本监测断面上下游各一定距离为边界，不小于500米，不大于1000米；沿河横向以水文监测过河索道两岸固定建筑物外20米为边界，或者根据河道管理范围确定。
（二）水文监测设施周围环境保护范围：以监测场地周围30米、其他监测设施周围20米为边界。
（三）未来新建水文监测站点保护范围划定参照本方案执行。
水文监测保护范围
（1） 水文监测河段周围环境保护范围
1. 国家基本水文站：桃林（二）水文站沿河纵向以水文基本监测断面上下游各1000米处，沿河横向以水文监测过河索道两岸固定建筑物外20米为边界。
2. 专用水文站：聂市水文站沿河纵向以水文基本监测断面上下游各500米处，沿河横向以水文监测过河索道（或桁梁）两岸固定建筑物外20米为边界。
3. 水位站：临湘水位站沿河纵向以水文基本水尺断面上下游各500米处，沿河横向以水文固定建筑物（站房对岸以堤顶）外20米为边界。
（二）水文监测设施周围环境保护范围
1. 国家基本水文站：桃林（二）水文站以降蒸观测场地周围30米、其他监测设施周围20米为边界。
2. 专用水文站：聂市水文站以水文监测设施周围20米为边界。
3. 水位站：临湘水位站以水文监测设施周围20米为边界。
4. 雨量站：（1）龙源、忠防、占桥、胜龙等雨量站以雨量观测场地站点护栏内为边界。（2）羊楼司、长塘、红仕桥、源潭雨量站不另划分保护范围，水文监测设施设备受保护。
5. 墒情站：江南、詹桥、新和、聂市、胜龙以墒情监测场地站点护栏内为边界。
6. 地下水监测站：江南（水厂）地下水监测站不另划分保护范围，水文监测设施设备受保护。
7. 其他站点：未来新建水文监测站点参照本方案实施，不再另行发文确定保护范围。
保护措施与法律责任
（一）市水利局、市应急管理局、市财政局、市交通局、市发改委、长安街道、桃林镇、聂市镇、江南镇、詹桥镇、羊楼司镇、坦渡镇、忠防镇、长塘镇、源潭镇等相关单位要协助做好水文设施的管理和保护工作，划定范围内的水文测验河段、测报设施、测量标志、观测场地、站房、道路和通讯线路等设施设备，任何单位和个人不得侵占、毁坏、擅自移动或者擅自使用，不得干扰水文监测。
（二）在划定范围内，禁止从事下列活动：
1. 种植高杆作物、堆放物料、修建建筑物；
2. 取土、挖砂、采石、淘金、爆破和倾倒废弃物；
3. 在监测断面取水、排污或者在过河设备、观测场、监测断面的上空架设线路；
4. 其他对水文监测有影响的活动。
（三）对划定范围内需要搬迁水文设施的建设工程，以及其他影响水文监测功能的建设活动，应事先征得市水文部门同意，经上级主管部门批准后方可实施。相关水文设施的搬迁、建设费用由建设单位承担。
（四）对违反相关法律法规规定的，依法严肃处理，情节严重构成犯罪的，移送司法机关追究相关责任。
例外情形
在本通告划定水文监测环境保护范围前已合法存在的建筑物、设施或已纳入县级以上人民政府批准的规划项目，在不影响水文监测功能的前提下，经县水文主管部门会同相关部门评估同意，可予以保留或继续建设。
施行时间
本通告自发布之日起施行。
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附件1
[bookmark: _GoBack]临湘市水文水位站基本情况及划定保护范围
	序号
	测站编码
	站名
	测站类别
	测站断面位置
	坐标
	河流名称
	保护范围

	
	
	
	
	
	东经
	北纬
	
	

	1
	61511500
	桃林(二)
	国家基本水文站
	湖南省岳阳市临湘市桃林镇元冲村
	113°24′40″
	29°20′8″
	游港河
	河段纵向：以水文站测流断面上下游各1000米为边界；
河段横向：以水文监测过河索道两岸固定建筑物外20米为边界。

	
	
	
	
	
	
	
	
	监测设施周围环境：以降蒸观测场地周围30米、其他监测设施周围20米为边界。

	2
	61511890
	聂市
	湖南省专用水文站
	湖南省岳阳市临湘市聂市镇
	113°29′35″
	29°34′09″
	源潭河
	河段纵向：以水文站测流断面上下游各500米为边界；
河段横向：以水文监测过河索道(或衍梁)两岸固定建筑物外20米为边界。

	
	
	
	
	
	
	
	
	监测设施周围环境：以水文监测设施周围20米为边界。

	3
	617E2950
	临湘
	湖南省专用水位站
	湖南省岳阳市临湘市长安镇飞跃村
	113°26′59″
	29°28′07″
	源潭河
	河段纵向：以水位站基本水尺断面上下游各500米为边界；
河段横向：以两岸水文固定建筑物外20米为边界。

	
	
	
	
	
	
	
	
	监测设施周围环境：以水文监测设施周围20米为边界。


附件2
临湘市雨量站基本情况及划定保护范围
	序号
	测站编码
	站名
	测站类别
	测站位置
	坐标
	河流名称
	保护范围

	
	
	
	
	
	东经
	北纬
	
	

	1
	61535400
	龙源
	国家基本雨量站
	湖南省临湘市羊楼司镇文白村
	113°37′00″
	29°28′00″
	游港河
	站点护栏内

	2
	61535500
	忠防
	国家基本雨量站
	湖南省临湘市忠防镇汀畈社区
	113°31′00″
	29°22′00″
	游港河
	

	3
	61535600
	占桥
	国家基本雨量站
	湖南省临湘市詹桥镇印石村
	113°36′00″
	29°18′00″
	游港河
	

	4
	61723000
	胜龙
	国家基本雨量站
	湖南省临湘市坦渡镇桐梓铺居委会
	113°41′00″
	29°35′00″
	坦渡河
	

	5
	61533898
	羊楼司
	中小河流雨量站
	湖南省临湘市羊楼司镇政府
	113°36′37″
	29°30′53″
	游港河
	该站所处位置为水文部门
租赁当地百姓土地，且己
聘请专人看守，不划分保
护范围。水文监测设施设
备受保护。

	6
	61535850
	长塘
	中小河流雨量站
	湖南省岳阳市临湘市长塘镇
	113°13′01″
	29°10′01″
	新墙河
	

	7
	615E8220
	红仕桥
	中小河流雨量站
	湖南省岳阳市临湘市聂市镇红仕村
	113°25′24″
	29°34′58″
	鸭栏河
	

	8
	61723050
	源潭
	中小河流雨量站
	湖南省临湘市源潭镇黄盖村
	113°29′38″
	29°37′21″
	源潭河
	


附件3

临湘市地下水监测站基本情况及划定保护范围
	序号
	测站编码
	站名
	测站类别
	测站位置
	坐标
	保护范围

	
	
	
	
	
	东经
	北纬
	

	1
	61569500
	江南
（水厂）
	国家基本监测站
	湖南省岳阳市临湘市江南镇江南村
	113°26′04.28″
	29°44′05.24″
	位于江南镇自来水厂内，不另划分保护范围，站点护栏内，监测设施设备受保护。










附件4
临湘市墒情站地理坐标信息及划定保护范围
	序号
	测站编码
	站名
	测站类别
	测站位置
	坐标
	保护范围

	
	
	
	
	
	东经
	北纬
	

	1
	61569500
	江南
	墒情站
	江南镇208省道
	113°25′57.82″
	29°44′18.91″
	站点护栏内

	2
	615A4160
	詹桥
	墒情站
	詹桥镇/印石村
	113°35′41.15″
	29°19′11.09″
	

	3
	615A4190
	新和
	墒情站
	羊楼司镇/新和村
	113°36′23.03″
	29°30′14.58″
	

	4
	61711890
	聂市
	墒情站
	聂市镇206省道
	113°29′27.08″
	29°34′15.60″
	

	5
	61723000
	胜龙
	墒情站
	坦渡镇金英家俬
	113°41′15.49″
	29°35′14.52″
	



