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[bookmark: _Toc29056][bookmark: _Toc32106][bookmark: _Toc829][bookmark: _Toc21776][bookmark: _Toc535][bookmark: _Toc28036]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年加工12000吨花岗岩建设项目

	项目代码
	2607-430682-04-05-820432

	建设单位联系人
	吴世淼
	联系方式
	13512220649

	建设地点
	 湖南省岳阳市临湘市白羊田镇白羊田社区新屋组

	地理坐标
	（113°23′47.620″E，29°13′37.937″N） 

	国民经济
行业类别
	C3032建筑用石加工
	建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业—56砖瓦、石材等建筑材料制造—建筑用石加工303

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	临湘市发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	临发改备案[2026]119号

	总投资（万元）
	400
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	12.5%
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否
是：
	用地（用海）面积（m2）
	6600

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置原则表
	序号
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目是否设置专题

	1
	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	不涉及，无需设置专项评价

	2
	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	不涉及，无需设置专项评价

	3
	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	涉及的风险物质的储存量与临界量比值Q=0.000032＜1，无需设置专项评价

	4
	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	不涉及，无需设置专项评价

	5
	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及，无需设置专项评价




	规划情况
	《临湘市白羊田镇国土空间总体规划（2021—2035年）》，岳阳市人民政府，2025年3月

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	《临湘市白羊田镇国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
根据《临湘市白羊田镇国土空间总体规划（2021‑2035年）》相关规划内容，该镇将有序推进废弃农村宅基地、工矿废弃地、零星散乱农村建设用地等低效闲置建设用地整理复垦工作，优化建设用地结构与空间布局，促进建设用地节约集约利用，提升建设用地综合效益。本项目依托原闽安矿业厂区既有厂房实施建设，场地属于工矿废弃地，通过租赁方式盘活存量工矿闲置用地，无需新征建设用地，实现低效用地再开发，提升建设用地利用效益，与白羊田镇国土空间总体规划要求相符。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于建材用花岗岩加工，属于允许类内容，且工艺装备不涉及国家明令淘汰的落后技术。项目建设符合国家当前产业政策。
2.与分区管控符合性分析
（1）与“三区三线”的分析
“三区三线”中“三区”指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间，“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。
①与城镇开发边界的关系:功能相符的合法建设
城镇开发边界的核心是引导城镇集中建设、促进集约发展，并非禁止边界内的一切建设活动。本项目用地性质为工业用地（附件6），不属于城镇开发边界内淘汰、限制类建设项目类型。因此，项目与边界的空间关系属于功能高度相容的合法建设活动，完全符合城镇开发边界划定的初衷与管理要求，不构成规划冲突。
②与生态保护红线及永久基本农田的关系：无压覆，严守底线
根据官方查询结果（压覆查询详见附图4），本项目用地范围不涉及生态保护红线和永久基本农田。项目建设与运营不会触碰这两条国家底线，符合最严格的国土空间保护政策。
（2）生态环境准入清单
本项目建设地点位于湖南省岳阳市临湘市白羊田镇白羊田社区新屋组，根据《岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》（岳环发〔2024〕14号），本项目所在单元为“ZH43068230001白羊田镇”属于一般管控单元，与岳阳市生态环境分区管控动态更新成果相符性分析，详见下表。
表1-2  与（岳环发〔2024〕14号）符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	是否符合

	空间布局约束
	1、按照“依法直接取缔关闭一批，妥善处置一批”的原则，问题矿山按关闭名单依法取缔关闭；鼓励不属于依法取缔关闭的矿山主动申请注销采矿权；在矿规中没有予以单独保留、整合或扩界的合法砂石土矿，限期开采退出一批；已纳入矿规，符合单独保留专项规划技术参数与开采条件，单独保留一批；已纳入矿规，符合整合开采专项规划技术参数与开采条件，整合开采一批；已纳入矿规，符合扩界开采专项规划技术参数与开采条件，扩界开采一批。
2、加大对非法开采砂石土矿产资源的打击力度，严厉打击无证开采、越界开采、持过期采矿许可证开采等非法采矿行为。
3、新建矿山必须达到绿色矿山要求，延续矿山限期达到绿色矿山要求。
4、新建规模养殖场优先布局在粪污集中处理设施周边区域，严格执行畜禽养殖分区管理制度，禁养区规模畜禽养殖场全部关停退养或搬迁，依法关停未按期安装粪污处理设施和未实现达标排放的规模养殖场。
	①项目不开展露天采石、取土等破坏性开采活动，外购原料生产，符合乡镇管控要求。
②项目外购花岗岩生产高端墓碑、艺术碑、建筑石材雕刻品，属于建筑用石加工，不涉及畜禽养殖。
	符合

	污染物排放管控
	废气：
1、坚持源头防控、系统治理，以柴油货车、露天焚烧秸秆、餐饮油烟、城市扬尘等为重点领域，以细颗粒物（PM2.5）等为重点因子，以特护期（当年10月16日至次年3月15日）为重点时段，开展“守护蓝天”行动。
2、聚焦臭氧前体物VOCs 和氮氧化物，实施清洁能源替代，强化油品储运销VOCs 深度治理，加大移动源氮氧化物减排力度。
3、加强机动车和非道路移动机械环保达标监管，加强对机动车尾气排放检验检测机构的执法监督检查工作。
废水：
1、按照“一河（湖）一策”的要求，综合采取截污、治污、清淤、修复等措施，深入推进重点河湖的系统治理。
2、持续打好长江保护修复攻坚战。扎实推进污染治理工程，推进长江经济带内河主要港口船舶污染物接收转运处置，深化“三磷”排查整治，持续开展河湖岸线生态修护，认真实施“十年禁渔”。
3、持续打好洞庭湖总磷污染治理攻坚战。继续实施一批畜禽粪污治理、水产养殖尾水治理、入河湖排污口管控、城乡生活污染治理、重点内湖（内河）整治等重点工程项目。
4、统筹好上下游、左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。
固体废物：
到2025 年，畜禽粪污综合利用率达到95%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率稳定100%，规模养殖场粪污资源化利用计划编制与台账建立率100%，粪肥还田利用取得阶段性成效。推动病死畜禽集中收集、无害化处理，规模畜禽养殖病死畜禽集中无害化处理率达90%以上。
农业面源：
深入推进化肥农药减量增效，依法落实化肥使用总量控制。推进科学用药，提高农药利用率。主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上，主要农作物病虫害绿色防控和统防统治覆盖率进一步提升。
	1.废气：本项目废气污染物为颗粒物，主要产生于切割、雕刻、手工打磨和运输过程，生产过程中全程采用湿法施工，车辆冲洗，及时清扫等。
2.废水：本项目产生的废水主要包括生产废水和生活废水，生产废水经多级沉淀处理后回用于生产工序，生活污水经四格化粪池处理后用于农田施肥。
3.固废：本项目切割等工序会产生石材边角料，外售给砂石厂用作生产原料；污泥池的干污泥经压滤后外售；产生少量废机油、废机油桶及含油抹布，存于危废暂存间，定期交给有资质的单位处理。
	符合

	环境风险防控
	1、有效管控建设用地土壤污染风险。配合开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查。严格土壤污染重点监管单位搬迁腾退用地土壤污染风险管控。
2、配合省生态环境厅开展受污染耕地土壤重金属成因排查试点，督促开展污染源头风险管控。
3、强化在产企业土壤和地下水污染源头管控，启动地下水污染防治重点区划定工作，加强地下水环境监测监管能力建设，推进地下水污染预防、风险管控与修复试点，完成地下水环境状况调查评估
	1、本项目为石材加工项目，用地为工矿用地，不属于重点监管单位搬迁腾退地块。
2、项目选址不占用耕地，生产废水全部循环回用，厂区采取防渗、截排水措施，从源头控制污染物扩散，避免对周边耕地土壤造成影响。
3、项目强化厂区土壤、地下水污染源头管控，原料堆场、废水收集设施、固废堆场等区域落实防渗硬化。
	符合

	资源开发效率要求
	1、分区域规模化推进高效节水灌溉；大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术；将再生水、雨水等非常规水源纳入水资源统一配置。
2、水资源：2025年，临湘市用水总量控制在3.23亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降27.07%，万元工业增加值用水量比2020年下降10.12%，农田灌溉水有效利用系数为0.58。
3、能源：临湘市“十四五”能耗强度降低基本目标16%，激励目标16.5%。
4、土地资源：到2035年，耕地保有量27306.45亩，永久基本农田保护面积25734 亩，生态保护红线面积0.01公顷；城镇开发边界规模38.24公顷，村庄用地468.09 公顷。
	1.本项目生活污水经四格化粪池处理后用作农肥，不外排，生产废水经沉淀后循环使用，合理利用水资源。
2.本项目不占用生态红线、基本农田。
	符合


3.与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
第十八条  禁止在长江干支流（长江干流湖南段、湘资沅澧四水干流及洞庭湖）岸线1 公里范围（指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理范围边界）内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目
第二十二条  禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。
第二十三条  对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。
第二十四条  禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。
本项目位于临湘市白羊田镇白羊田社区新屋组，不涉及自然保护区核心区、缓冲区和河段范围、风景名胜区、国家湿地公园的岸线和河段范围内，未占用长江流域河湖岸线，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区、长江干支流及湖泊、洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流及45个水生生物保护区内，不在长江湖南段，洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水岸线干流1km范围内，项目外购花岗岩生产高端墓碑、艺术碑、建筑石材雕刻品，属于建筑用石加工，不属于化工、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库、钢铁、石化、焦化、制浆等高污染项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业项目，符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相关要求。
4.与《湖南省“两高”项目管理目录》符合性分析
根据湖南省发改委《关于印发〈湖南省“两高”项目管理目录〉的通知》(湘发改环资〔2021〕968号)文件，湖南省“两高”项目目录包括石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业，以及涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目。
本项目通过外购花岗岩荒料，依次经过湿法切割、切边修边、磨边倒角、打磨抛光、异形雕刻加工等多道工序，最终产出高端墓碑、艺术碑、建筑石材雕刻品等石材成品，属于C3032建筑用石加工，不属于石化、化工[无机酸制造(2611)、无机碱制造(2612)、无机盐制造(2613)]、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业。因此，本项目不属于湖南省“两高”项目。
5.与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）》符合性分析
本项目与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）》相符性见下表。
表1-3 与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）》符合性分析
	技术政策要求
	项目情况
	符合性

	严守准入门槛，严禁不符合国家产业政策的项目盲目发展和低水平转入。加强对湘北“上风口”大气污染物排放项目的准入管控。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油、磷铵、铜冶炼、铅锌冶炼产能。推进新改扩建“两高”项目能效达到标杆水平，环保绩效达到A级水平；其他新建项目原则上达到B级及以上绩效水平；涉及含挥发性有机物（VOCs）原辅材料的新改扩建项目，技术可行的应使用低（无）VOCs含量产品。
	本项目为石材加工项目，不属于政策严禁、严控新增产能行业，符合国家产业政策。项目地处湘北 “上风口”临湘市，废气以颗粒物为主，生产过程全程湿法加工，废气达标排放，落实区域大气准入管控；项目不属于“两高”项目，企业环保管理按不低于B级绩效水平管控；生产不涉及VOCs类原辅材料，无需开展低VOCs原料替代。
	符合

	加快炉窑清洁能源替代，原则上不再新建燃用高污染燃料的炉窑。建立非电用煤清洁能源替代任务清单，推进以煤、石油焦、重油等为燃料的炉窑改用工业余热、电、天然气等清洁能源，玻璃、陶瓷、有色、铸造、石化化工、粮食烘干、烤烟等行业积极推广电/氢能源炉窑、电/氢能源加热技术。2028 年底前，基本完成粮食烘干和烤烟房散煤替代。
	本项目为石材加工项目，生产仅开展切割、打磨等加工工序，不设置工业炉窑，无物料烘干工序，不使用煤、石油焦、重油等高污染燃料，不涉及炉窑清洁能源替代、电/氢炉窑推广、粮食烘干及烤烟房散煤替代等相关工作。
	符合


6.选址可行性分析
本项目位于湖南省岳阳市临湘市白羊田镇白羊田社区新屋组，租赁已建成厂房进行石材加工建设；根据建设单位提供的用地证明，本项目所在地土地性质为工业用地，用地性质符合相关规划要求；本项目选址位于农村地区，外环境关系较为简单，根据现场勘查选址不属于生态红线、生活饮用水源地、风景名胜区、自然保护区等需要特殊保护区域，符合国家安全、环保、能耗、质量等方面强制性标准；本项目用水、用电均来自市政，可满足项目需求；项目厂区顺接X032县道，交通较为便利，原材料及产品运输方便。项目50m范围内无居民，项目生产过程对居民的影响较小项目所在地周边生态环境较好，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量；本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，对周边环境影响较小。因此项目选址合理。
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[bookmark: _Toc4286][bookmark: _Toc5651][bookmark: _Toc9120][bookmark: _Toc16946][bookmark: _Toc21905][bookmark: _Toc2620]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目由来
岳阳市闽达亿石材有限公司位于湖南省岳阳市临湘市白羊田镇白羊社区新屋组，公司统一社会信用代码 91430682MAKC12WB9N，企业经营范围涵盖建筑用石加工、工艺美术品及礼仪用品制造、园林绿化工程施工、建筑装饰材料销售等，具备开展花岗岩石材深加工项目合法经营资质。
近年来，湘北地区城乡园林绿化、景观工程、殡葬配套市场稳步发展，市场对高端艺术墓碑、工艺碑、建筑石材雕刻制品的需求持续提升。随着建筑装饰、园林景观行业快速发展，市场对高品质、高附加值石材产品需求日益增加，传统石材加工行业逐步向高端化、品牌化转型升级。为顺应产业发展趋势，避开低端市场同质化竞争，企业依托本地区位优势、成熟的石材加工技术及行业资源，计划进行花岗岩石材加工项目建设，该项目主要生产高端墓碑、艺术碑和建筑石材雕刻品。
本项目租用场地原为闽安矿业厂区，该企业已破产注销，厂区内仅保留3栋建成厂房，2栋综合办公用房，无遗留生产设备。经现场踏勘调查，地块未发现原企业生产遗留土壤、地下水污染痕迹，不存在工矿企业遗留环境问题。项目充分利用现有厂房进行生产建设，不新增建设用地，盘活区域存量工矿闲置用地，最大限度减少土建施工及土地扰动。
本项目生产工艺流程为花岗岩荒料→切割开料→切边修边→磨边倒角→打磨抛光→异形雕刻加工→成品堆放，全过程采用湿式加工作业，不设置干式切割工序，从源头削减粉尘产生；项目配套完整污染防治体系：生产废水配套三级沉淀池，处理后全部循环回用不外排；石材边角料、沉淀池沉渣集中收集外售综合利用，生活垃圾定点清运；切割、打磨、仿形雕刻等产噪设备设置减震基础，生产车间全封闭隔音，并严格规范作业时间控制噪声影响；全部生产设备合规购置、定期维护，无国家明令淘汰的落后生产设备，生产模式满足小型石材加工行业环保管控相关要求。
根据《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，本石材加工项目需开展环境影响评价工作。根据《国民经济行业分类 2017》，项目属于C3032建筑用石加工，项目应按《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303 中：粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的”的要求编制报告表。为客观分析项目建设过程及运营期废气、废水、固废、噪声等污染物产生排放情况，论证污染防治措施可行性，预判项目对周边生态、大气、水环境及声环境的影响程度，落实各项生态环境保护要求，实现项目绿色合规生产，企业委托湖南广晟环保工程有限公司开展花岗岩石材加工项目环境影响评价工作，编制本环境影响报告。本公司接受委托后，立即成立了环评项目组，通过现场踏勘、调研和收集资料，根据相关技术导则和规范编制完成了本报告表。
2.工程组成
本项目租用已建成厂房建设本项目，共设2栋综合办公用房、3栋生产厂房（划分为原料切割车间、雕刻加工车间、打磨抛光车间、手加工车间车间四类生产单元），厂区同步配套设置荒料堆场、产品堆场、废石堆场。
本项目主要建设内容为石材加工生产设备安装调试，同时配套新增初期雨水收集池、危险废物暂存间等环保专项设施，完善厂区污染收集、暂存、管控体系。
表2-1 本项目建设内容表
	工程类别
	工程内容
	建设内容
	备注

	主体工程
	原料切割车间
	占地面积234m2，1F 钢架厂房，3台荒料大切机
	利用已建厂房，湿式加工、隔音减震

	
	手加工车间
	占地面积864m2，1F 钢架厂房
	利用已建厂房，湿式加工、隔音减震

	
	打磨抛光车间
	占地面积792m2，1F 钢架厂房
	利用已建厂房，湿式加工、隔音减震

	
	雕刻加工车间
	占地面积684m2，1F 钢架厂房，有10台雕刻机
	利用已建厂房，湿式加工、隔音减震

	辅助工程
	办公生活区
	占地面积200m2，2栋办公用房，一栋用作办公用房、一栋作为门卫室
	利用已建办公用房

	
	车辆洗车平台
	占地面积20m2，位于厂门口右边方向
	新建，车辆冲洗

	
	污泥干化区
	占地面积100m2，有压滤机
	利用已有设施，本次加盖厂棚，洒水降尘

	公用工程
	供水
	自来水、雨水
	/

	
	供电
	由当地电网提供
	/

	环保工程
	废水处理
	生产废水：设置水沟系统，水沟净宽50cm，深浅由远到近渐变，靠坡度做重力排水，收集车间地面散落锯泥、冲洗废水，统一汇入北侧三级沉淀池（每个沉淀池容积105m3），经“均质+絮凝+沉淀”后，处理后流至清水池（180m3），回用于生产，实现废水全收集，无散排。
车辆冲洗废水、地面冲洗废水：经三级沉淀池“均质+絮凝+沉淀”处理后回用于降尘或生产
	新建

	
	
	初期雨水：经过分布于厂区四周的水沟排进入雨水收集池（50m³），再汇入三级沉淀池“均质+絮凝+沉淀”处理后回用于降尘或生产
	新建，位于厂区东北方向

	
	
	生活污水：经四格化粪池处理后用于农作物施肥
	新建四格化粪池

	
	废气防治
	加工粉尘（切割、磨光、雕刻等工序粉尘）：湿法作业，加强厂房封闭性
	/

	
	
	运输：车辆冲洗，及时清扫，洒水降尘
	

	
	噪声处理
	设备基础减振，建筑隔声、减震垫、湿法加工
	/

	
	固废处置
	一般固废间：废石堆场，对废石堆场进行明确划界并设置标志牌
危废暂存间:采取防雨防风防晒防渗防漏和防腐等措施，设置标识标牌和台账，危废委托有资质单位处置
	新增危废暂存间（10m2），位于生产车间最西侧；一般固废间（20m2），位于厂区最北侧方向

	储运工程
	荒料堆场
	占地面积1000m2
	/

	
	产品堆场
	占地面积500m2
	/



3.项目产品
本项目为花岗岩石材加工项目，本次新建项目产品为高端墓碑、艺术碑、建筑石材雕刻品。根据建设单位提供资料，本项目使用的荒料比重为2.8t/m3。
表2-2 项目产品
	名  称
	规 格（型号）
	年产量（吨/年）

	高端墓碑
	1714m3
	4800

	艺术碑
	1036m3
	2900

	建筑石材雕刻品
	893m3
	2500

	合计
	3643
	10200



4.主要原辅材料
表2-3 项目原辅材料及用量表
	序号
	名称
	年消耗量
	来源
	备注

	1
	荒料
	12000t/a（约4286m3/a）
	岳阳市闽瑞石业有限公司
	花岗岩

	2
	絮凝剂
	0.2t/a
	外购
	PAM（聚丙烯酰胺）

	3
	混凝剂
	0.02t/a
	外购
	PAC（聚合氯化铝）

	4
	生产用水
	1040.98t/a
	（自来水、雨水）
	/

	
	生活用水
	326.7t/a
	自来水
	/

	5
	电
	739200 kwh/a
	国家电网
	/



原辅材料理化性质说明：
（1）荒料：荒料是指矿山的石料经加工，具有一定规格，可满足板材加工或其他用途的块石，既是石材矿山的产品又是板材加工的原料。本项目所使用的荒料为花岗岩，其主要化学成分包括 SiO2（二氧化硅）和 Al2O3（三氧化二铝），是一种岩浆在地表以下凝结形成的岩浆岩，属于深层侵入岩。花岗石主要以石英或长石等矿物质形式存在。花岗岩不易风化，颜色美观，外观色泽可保持百年以上，由于其硬度高、耐磨损，除了用作高级建筑装饰工程、大厅地面外，还是露天雕刻的首选之材。本项目花岗岩荒料由岳阳市闽瑞石业有限公司提供。
（2）絮凝剂：聚丙烯酰胺简称PAM，又分为阴离子（HPAM）、阳离子（CPAM），用于项目水处理。絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的过程。在水中投加混凝剂后，其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚，其尺寸和质量不断变大，沉速不断增加。
（3）混凝剂：聚合氯化铝为无机高分子混凝剂，简称聚铝，用于项目水处理。它是介于AlCI3和Al(OH)3，之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为
[Al2 (OH)nCl6-nLm]，其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度。聚合氯化铝具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，具有腐蚀性，颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品具有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。
5.主要设备
本项目设备清单如下。
表2-4 项目设备清单表（单位：台）
	序号
	设备名称
	型号
	品牌
	数量
	使用工序
	备注

	1
	荒料大切机
	多片组合式
2200
	恩利
	3
	石材荒料切割
	间歇式，湿法作业

	2
	桥式切边机
	全自动桥式
1400
	恩利
	4
	定制尺寸切边
	间歇式，湿法作业

	3
	红外线切割机
	全自动桥式
800
	晋昇
	3
	小件石材切割
	静音低尘，湿法作业

	4
	自动磨机
	连续打磨式
MYZDM-500
	闽延
	2
	石材表机磨光
	湿法作业

	5
	仿形机
	数控精准型
MYQF-960
	闽延
	4
	线条异形加工
	湿法加工

	6
	绳锯机
	数控精准型
MYSJ-2000
	闽延
	2
	弧形异形加工
	湿法加工

	7
	石材雕刻机
	数控精准型2030-2D
3020-4D、6025-2D
	久胜
	10
	精雕加工
	湿法加工

	8
	叉车
	CPC35-Q25K2
CPCD75-QC1K2-S
	合力
	5
	原料成品搬运
	场内运转

	9
	压滤机
	1000-20型
	久久顺
	1
	污泥压滤
	沉淀池清运


根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的类型，可满足本项目正常生产的需要。
设备生产能力分析
本项目主要是通过对花岗岩荒料进行切割、磨光、切边等工序，生产1714m3高端墓碑、1036m3艺术碑和893m3建筑石材雕刻品。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，对异形石材、人造石材，计量单位为万平方米时，1立方米的石材相当于40平方米，则本项目生产的高端墓碑、艺术碑和建筑石材雕刻品均需使用到荒料大切机、桥式切边机、红外线切边机、自动磨机、石材雕刻机，端墓碑、艺术碑和建筑石材雕刻品折算后分别为6.856万m2、4.144万m2和3.572万m2，合计14.572万m2，故本项目建成后石料总产能合计为14.6万平方米。
表2-5  本项目主要设备生产能力分析表
	主要设备名称
	数量（台）
	单台产能（m2/h）
	工作时间（d/h）
	工作时间（h/a）
	总产能m2

	荒料大切机
	3
	10
	16
	5280
	158400

	红外线切边机
	3
	10
	16
	5280
	158400

	自动磨机
	2
	15
	16
	5280
	158400

	石材雕刻机
	10
	3
	16
	5280
	158400


综上所述，本项目设备能够满足生产需求。
6.劳动定员及工作制度
本项目劳动定员22人，均不在厂区食宿。项目年生产330天，两班制，每班8小时。


7.公用工程
（1）供电：本项目供电由当地电网供电，能满足项目所需。
（2）给水：本项目生活用水为自来水，生产用水为自来水和雨水。
（3）排水：本项目石材加工生产废水、初期雨水经收集进入废水处理系统经“均质+絮凝+沉淀”处理后进入清水池，回用于生产或降尘，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。
8.项目水平衡、物料平衡
（1）水平衡
①生产用水
项目生产过程中，切割、打磨、切边等工序采用湿式作业，加工过程中产生的粉尘绝大多数直接被材表面的水捕集截留形成含石粉废水。根据建设单位实际生产经验，湿法加工用水量为10m³/d（3300m³/a），湿法加工的废水进入沉淀池沉淀处理后循环利用。其中约10%的水分蒸发330m³/a，约10.58t/a的废水随沉渣带走。湿法加工补充新鲜水340.58m³/a。
②车辆清洗用水
厂区建设洗车平台对出场运输车辆轮胎进行清洗，防止车辆带泥上路。根据建设单位提供资料，本项目车辆运输约923次/a，运输车辆每次运输均需进行冲洗，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）可知，本项目车辆冲洗水量取值80L/辆·次，冲洗水用量为73.8m3/a，0.22m3/d。车辆清洗废水按用水量的90%计算，则清洗废水产生量为66.42m3/a，0.20m3/d，清洗废水经沉淀后回用。
③洒水降尘用水
为控制道路运输扬尘，在晴天生产时间对场地内的运输道路等区域进行洒水降尘。本项目生产1714m3高端墓碑、1036m3艺术碑和893m3建筑石材雕刻品，在破碎、磨粉过程中进行洒水抑尘，用水量约为1m3/d，330m3/a。这部分降尘水全部蒸发损耗，无废水产生。
④地面冲洗用水
本项目生产厂房约2600 m2，每平方米用水约3L，则每次冲洗用水7.8t。地面冲洗约每周一次，则新增冲洗用水量为366.67t/a（平均约1.11t/d）。废水量按用水量的90%计算，则废水产生量为330.00t/a（平均约1.00t/d），废水进入厂房北侧经沉淀池沉淀后回用。
⑤生活用水
本项目劳动定员22人，不在厂区食宿，项目处于农村地区，根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2025)，厂区非食宿员工用水定额为45L/人·d，则本项目生活用水量为0.99t/d（326.7t/a）。生活污水产污系数按0.8计，本项目生活污水产生量为0.792 t/d，261.36t/a。生活污水经化粪池处理后用于农作物施肥，不外排。
本项目用水排水情况如下：
表2-6  本项目用排水情况表
	用水项目
	年用水量（t/a）
	耗损量（t/a）
	年排水量（t/a）
	备注
/

	
	新鲜用水
	循环水
	
	
	

	生产用水
	340.58
	2959.42
	340.58
	0
	/

	车辆清洗用水
	7.4
	66.42
	7.4
	0
	/

	洒水降尘用水
	330
	0
	330
	0
	/

	地面冲洗用水
	36.3
	330
	36.3
	0
	/

	生活用水
	326.7
	0
	65.34
	0
	生活污水261.36t/a用于农作物施肥
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图2-1 项目水平衡图（t/a）

（2） 物料平衡
根据建设单位提供资料，本项目使用的荒料重量为2.8t/m3。
表2-7项目物料平衡表
	投入
	产出

	花岗岩荒料
	12000t/a（4285m3/a）
	切割、打磨等无组织排放粉尘
	 0.76t/a

	絮凝剂
	0.22t/a
	石材边角料
	 1792.42t/a

	[image: ]
	污泥（含地面收集粉尘
和絮凝药剂）
	7.04t/a

	
	产品
	高端墓碑
	4800t/a（1714m3/a）

	
	
	艺术碑
	2900t/a（1036m3/a）

	
	
	建筑石材雕刻品
	2500t/a（893m3/a）

	总计
	12000.22t/a
	总计
	12000.22t/a




9.平面布置
本项目位于湖南省岳阳市临湘市白羊田镇白羊社区新屋组，项目厂区出入口位于西南侧，并顺接X032县道，方便物流运输。厂区入口处设置办公用房，均相对远离生产区，可较大程度降低受生产噪声的影响。厂房位于厂区西北部，包括原料切割车间、手工加工车间、雕刻加工车间，远离厂区南侧居民点。
厂房东北侧为污泥干化区，设置污泥干化场、压滤机及沉淀池。厂房东侧为荒料堆场，成品堆场位于办公室东侧。办公区与生产区由厂区内道路连通，既相互联系又相互独立，互不干扰。工艺顺畅：从大切→中切/磨光→雕刻/精加工，物料流向基本是从北向南、从西向东，减少了迂回运输；分区明确：重噪音区（大切）与精密加工区（雕刻）分开，有利于保证精加工设备的精度和寿命。总体而言，项目平面布置基本合理。







	工
艺
流
程
和
产
排
污
环
节
	运营期工艺流程及产污环节
1、生产工艺
本项目主要生产高端墓碑、艺术碑和建筑石材雕刻品。本项目以花岗岩荒料为原材料，全程采用湿式加工工艺，依次经过湿法切割、切边修边、磨边倒角、打磨抛光、异形雕刻加工多道工序，最终产出高端墓碑、艺术碑、建筑石材雕刻品等石材成品；加工过程喷淋抑尘废水统一收集至沉淀池处理，加工固废、粉尘同步分类收集处置，实现物料平衡与污染全过程管控。生产工艺详见下图。
[image: ]
图2-2 高端墓碑、艺术碑和建筑石材雕刻品生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
①湿法切割（大切/切片）
使用大型切割机将大块花岗岩荒料切割为符合产品大致尺寸的粗坯板材，分离出基础成型料。采用湿法作业方式进行切割。在切割过程中，需持续喷淋冷却水，以降低锯片温度并抑制粉尘产生。本工序产生的污染物有：生产废水、粉尘、废边角料、噪声。废水进入沉淀池处理后循环使用，沉淀渣经压滤脱水后外售综合利用。切割产生的废边角料进入一般固废间，外售做砂石厂生产原料。
②切边修边
对切割后的粗坯板材进行定尺裁切，切除板材不规则边缘，修正外形尺寸，匹配成品基础规格。本工序产生的污染物有：生产废水、粉尘、废边角料、噪声。
③磨边倒角
根据产品需求，对板材的边缘进行磨削加工。采用磨边设备对板材棱角进行打磨、倒角处理，消除尖锐边角，提升石材边缘平整度与安全美观度。本工序产生的污染物有：生产废水、粉尘、废边角料、噪声。
④打磨抛光
将石材送入自动磨机进行表面处理。通过不同目数的磨头依次研磨，使石材表面达到光亮镜面效果，满足墓碑、艺术碑外观要求。本工序产生的污染物有：生产废水、粉尘、噪声。
⑤异形雕刻/加工
针对有特殊造型需求的订单，利用数控雕刻机或人工进行异形切割、浮雕、线条加工等精细作业，赋予石材特定的艺术造型或功能结构。本工序产生的污染物有：生产废水、粉尘、噪声。
⑥成品检验与包装
加工完成的产品经过质量检验（检查尺寸、光泽度、外观缺陷等）合格后，进行清洁、防护处理及包装，入库待售。
2、产污节点
表2-8  本项目项目产污环节表
	类别
	污染源
	污染物
	主要污染因子
	治理措施及去向

	废气
	加工粉尘（切割、磨光、雕刻等工序粉尘）
	粉尘
	颗粒物
	湿式加工

	
	污泥干化场
	扬尘
	颗粒物
	建设工棚、洒水降尘

	
	道路运输
	扬尘
	颗粒物
	洒水抑尘

	废水
	车间
	生产废水
	SS
	沉淀后回用

	
	厂区
	冲洗废水
	SS
	沉淀后回用

	
	车辆冲洗
	车辆冲洗废水
	SS
	沉淀后回用

	
	职工生活
	生活污水
	COD、BOD5、
SS、NH3-N等
	经四格化粪池处理后用于农作物施肥

	
	厂区
	初期雨水
	SS
	收集沉淀回用

	固废
	车间
	一般固废
	边角料
	外售给砂石厂做原料

	
	生产废水处理系统
	一般固废
	污泥
	外售综合回收利用

	
	设备运行维护
	危险废物
	废机油、废机油桶及含油抹布
	交由有资质的单位处理

	噪声
	车间
	设备噪声
	LAeq
	设备基础减振，建筑隔声、减震垫、湿法加工
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	本项目位于湖南省岳阳市临湘市白羊田镇白羊田社区新屋组，租用场地原为闽安矿业厂区，该企业现已破产注销，厂区内仅保留3栋建成厂房，2栋综合办公用房无遗留生产设备，该企业生产期间没有发生过环境污染事件。经现场踏勘，场地无原有生产物料、废渣残留迹象，未发现原有生产活动污染的情况。本项目在原有厂房内部布设生产设备，不开展大规模场地开挖。
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	1、生态环境现状
本项目租赁已建成厂房进行石材加工建设，不用新增用地，且周边无生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行生态现状调查。
2、环境空气质量现状
（1）区域环境质量达标情况
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告中的数据或结论。
本次环评引用岳阳市生态环境局临湘分局公开发布的2025年度环境质量公报（链接：https://hbj.yueyang.gov.cn/6824/63046/content_2381439.html）数据，具体监测数据见下表：
表3-1 临湘市2025年环境空气质量现状统计表
	监测项目
	年评价指标
	百分位
	现状浓度
ug/m3
	标准值
ug/m3
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	/
	5
	60
	8.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	/
	19
	40
	47.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	/
	47
	60
	78.3
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	/
	35
	30
	116.7
	超标

	CO
	百分位数日平均
	95
	1000
	4000
	25.0
	达标

	O3
	百分位数日平均
	90
	135
	160
	84.4
	达标


由表3-1可知，2025年临湘市环境空气中基本污染物SO2、NO2、PM10的年平均质量浓度以及CO的第95百分位日平均质量浓度和O3的第90百分位8小时平均浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值要求，PM2.5年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定项目所在区域2025年为环境空气质量不达标区。
针对PM2.5超标短板，省级层面已布设系统性治理举措保障区域空气质量逐年向好。根据“湖南省生态环境保护委员会办公室关于印发《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026—2028年）》的通知”，工作目标以推进经济社会发展全面绿色转型、加快建设美丽湖南的要求，坚持问题导向、协同治理、综合施策、系统提升，以细颗粒物（PM2.5）治理为主线精准攻坚，以碳达峰碳中和为牵引，加快推动产业、能源、交通绿色低碳转型，强化科技创新和数智赋能，实现减污降碳协同增效，全方位提升治理效能。到2028年，全省PM2.5年平均浓度控制在31.7微克/立方米以内，各城市空气质量持续改善。
（2） 特征因子TSP环境质量浓度
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”的规定，本项目引用《湖南省临湘市牛崖山矿区开采200万吨/年建筑用花岗岩矿项目》中的监测数据进行评价，该项目距离本项目约3.8km，在5km范围内，其监测情况如下：
表3-2  TSP环境质量现状检测结果
	采样点位
	检测项目
	采样时间
	检测结果（mg/m3）
	浓度限值（mg/m3）

	A1汤家居民处
	总悬浮颗粒物
	2024.1.5
	0.090
	0.3

	
	
	2024.1.6
	0.089
	

	
	
	2024.1.7
	0.091
	

	备注：1、“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出；2、执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中24小时二级值。


通过上表的监测数据可知，项目环境空气质量中的TSP的浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准浓度限值。
3、地表水环境现状
本项目生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。项目生产废水经沉淀后循环使用。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境质量数据可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。
   本项目位于洞庭湖水系游港河流域，根据《岳阳市2025年度生态环境质量公报》的数据可知：2025年岳阳全部38个江河考核断面优良率100%（Ⅰ~Ⅲ 类）；游港河纳入环洞庭湖考核水系，游港河水环境功能区划为Ⅲ类水体，全年稳定达标。项目区域水质状况总体为优。

4、 声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此不需要开展保护目标声环境现状监测。
5、地下水、土壤环境质量现状
本项目租赁已建成厂房进行石材加工建设，本项目核心建设内容为石材加工生产设备安装调试，项目所在范围不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，不存在地下水环境污染途径。故本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
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	1、环境空气保护目标
根据现场勘察，项目周边500m范围内空气保护目标如下：
表3-3 项目环境空气保护目标
	名称
	经纬度
	保护对象
	保护内容
	保护功能区
	相对方位
	相对厂区最近距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	白羊田派出所
	113°23′58.886″
	29°13′31.666″
	工作人员
	18人
	《环境空气质量标准》(GB 3095一2026)的二类环境空气功能区
	东南面
	261

	白羊田社区居民居委会
	113°23′51.684″
	29°13′46.312″
	
	5人
	
	东北面
	210

	张家屋
	113°24′10.075″
	29°13′29.021″
	
居民
	30户，120人
	
	东面
	482

	达塘
	113°24′1.419″
	29°13′44.725″
	
	35户，140人
	
	东北面
	147

	汤家屋
	113°24′6.442″
	29°13′34.423″
	
	22 户，88人
	
	东南面
	194

	汤港村三组
	113°23′30.961″
	29°13′31.053″
	
	28户，84人
	
	西面
	260

	注：采用WGS84坐标系


2、地表水保护目标
据调查，本项目所在地周边5km 范围内无明显地表水体，仅有农业沟渠和水塘。本评价要求建设单位完善场内雨污分流系统，石材加工废水、初期雨水经收集通过三级沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水化粪池处理后用作农肥，不外排，因此本评价不对区域地表水体现状进行评价。
3、 声环境保护目标
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），噪声敏感建筑指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。项目厂界周边50m范围内无上述敏感目标。   
4、 地下水环境保护目标
项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5、 生态环境保护目标
根据现场勘测，项目用地范围内野生动物种类少，没有受影响的重要物种、生态敏感区以及珍稀濒危等生态环境保护目标。 .                                                   

	污
染
物
排
放
控
制
标
准
	（1）废气：项目生产粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
	污染物项目
	监控点
	无组织排放浓度监控点浓度限值（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


（2）废水：运营期产生的生产废水经沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后用作农肥。
（3）噪声：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。
（4）固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。
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标
	根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23 号）要求，第八条 新、改、扩建项目应按照省、市州人民政府生态环境主管部门核定的主要污染物新增排放量，通过排污权交易购买获得排污权，并作为排污单位通过污染物排放量削减替代获得重点污染物排放总量控制指标的重要依据。
本项目生活污水和生产废水均不外排，不涉及水型污染物总量控制指标。大气环境污染物为颗粒物，不涉及气型污染物总量控制指标。
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	本项目租用已建成厂房建设本项目，共设2栋综合办公用房、3栋生产厂房（划分为原料切割车间、雕刻加工车间、打磨抛光车间、手加工车间四类生产单元），厂区同步配套设置荒料堆场、产品堆场、废石堆场。
本项目核心建设内容为石材加工生产设备安装调试，同时配套新增初期雨水收集池、危险废物暂存间等环保专项设施，完善厂区污染收集、暂存、管控体系。因此建设过程主要影响是各种噪声、包装，影响较小，且随着施工结束其影响也结束，本次评价不作具体的分析。
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	1、 废气
1、 废气污染物源强分析
本项目产生的废气为加工粉尘、运输车辆动力扬尘、污泥干化场扬尘和机械车辆燃油尾气。
（1）加工粉尘
项目以花岗岩荒料为原料，项目运营期产生的粉尘主要是对花岗岩荒料进行切割、磨光、切边等阶段产生粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册—3032建筑用石加工行业，产污系数如下表。
表4-1 建筑用石加工行业产污系数
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	系数单位
	产污系数
	末端治理技术
	末端治理技术效率（%）

	异形石材产品（含墓碑石）
	荒料（大理石、花岗石、板岩等）
	锯解、磨抛、裁切
	≥2000立方米/年
	颗粒物
	千克/立方米-产品
	2.08
	湿法
	90


本项目主要生产1714m3高端墓碑、1036m3艺术碑和893m3建筑石材雕刻品，产污系数为2.08千克/立方米-产品，则本项目粉尘产生量约为7.58t/a。在切割、磨光、雕刻等工序中采取湿法作业，加强厂房封闭性，减少粉尘排放，除尘效率达90%，则本项目切割、磨光、雕刻等工序中无组织排放的粉尘量为0.76t/a，排放速率为0.14kg/h（工作时间5280h/a）。
（2）运输车辆动力扬尘
本项目原料、成品及废弃物采用汽车运输，运输过程中路面积尘会在动力作用下产生扬尘，属无组织排放。扬尘产生量与路面平整度、干燥度和洁净程度及汽车行驶速度、载重量等有关。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，扬尘产生系数参照上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算：
Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75·L
式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；
V—汽车行驶速度，km/h，取5km/h；
W—汽车载重量，t，取26t；
P—道路表面扬尘量，kg/m2，取0.1kg/m2；
L——运输距离，km，取场地内运输距离为 0.10km。
计算Q=0.012kg/km·辆。本项目花岗石荒料用量为4285m3/a（12000t），原料及成品运输量按8570m3/a算，花岗岩重量为2.8t/m3，则本项目原料及成品运输量为24000t/a，根据建设单位提供的资料，全年运输车次约为923次，单次运输量为26t,则本项目汽车动力起尘量为0.011t/a。厂区地面及时清扫，洒水降尘，进、出厂车辆进行冲洗，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”洒水降尘粉尘去除率为74%，则汽车动力扬尘排放量为0.003t/a。
（3）污泥干化场扬尘
项目成品及原料为花岗岩，堆放在场地内较难起尘，不进行定量分析。
项目经压滤后的污泥堆放于污泥干化场，扬尘产生量参考西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式：
Q=4.23×10-4×V×4.9×S
式中：Q—表示扬尘产生量（单位kg/d）；
S—表示面积（单位m2）； 
V—表示风速，取临湘市常年平均风速2.6m/s。
本项目污泥干化场占地面积约100m2，则污泥干化场粉尘产生量为0.54kg/d，0.18t/a。本次环评要求对污泥干化场加盖工棚、设置围堰，进行洒水降尘，尽量减少污泥在厂区暂存周期，除尘率74%，则干化场新增扬尘排放量为0.05t/a，0.008 kg/h。
（4）机械车辆燃油尾气
汽车尾气主要指汽车行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱等燃料系统的泄漏等。汽车尾气中的主要污染因子为CO、THC、NOx、醛类、SO2等。由于项目所在区域场地开阔，植被覆盖度较高，空气自净能力较强，机械车辆燃油尾气经大气稀释、扩散以及周边植物吸收后，对区域大气环境影响较小。
2、污染物排放量核算
（1）废气核算
厂区废气产生及排放情况如下：
表4-2 厂区废气产生情况及排放情况
	排放源
	污染因子
	产生量（t/a）
	处理措施
	排放方式
	排放量（t/a）

	加工粉尘（切割、磨光、雕刻等工序粉尘）
	粉尘
	7.58
	湿法作业，厂房阻隔
	无组织
	0.76

	车辆运输
	粉尘
	0.011
	车辆冲洗，及时清扫、洒水降尘与覆盖
	无组织
	0.003

	污泥干化场
	粉尘
	0.18
	加盖工棚，洒水降尘
	无组织
	0.05

	燃油尾气
	CO、THC、NOx
	/
	加强管理，使用合规机械和运输车辆，做好维护与保养，使用高品质燃油，不使用的机械及时关闭
	无组织
	/


表 4-3 大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染物防治措施
	标准名称
	浓度限值 /(mg/m³)
	年排放量 /(t/a)

	1
	加工粉尘（切割、磨光、雕刻等工序粉尘）
	粉尘
	湿法作业，厂房阻隔
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求
	1
	0.76

	2
	运输
	
	车辆冲洗，及时清扫、洒水降尘与覆盖
	
	1
	0.003

	3
	污泥干化场
	
	加盖工棚，洒水降尘
	
	1
	0.05

	4
	运输
	CO、THC、NOx
	加强管理，使用合规机械和运输车辆，做好维护与保养，使用高品质燃油，不使用的机械及时关闭
	
	/
	少量

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	生产过程
	粉尘
	/
	/
	/
	0.813

	
	运输车辆
	CO、THC、NOx
	/
	/
	/
	少量


3、废气非正常排放分析
非正常排放情况考虑废气处理设施发生故障，废气污染物未经处理就直接排放的情景，非正常排放量核算如下。
表4-4 废气非正常排放核算表
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排
放浓度/
（ug/m3）
	非正常排
放速率/
（kg/h）
	单次持
续时间
/h
	年发
生频
次/次
	排放量（kg/a）
	应对措施

	石材加工
	湿法作业异常故障
	粉尘
	/
	4.31
	1
	1
	4.31
	立即停止作业，检修


建设单位制定严密的设备故障紧急连锁机制：要求一旦出现缺水或泵机故障，切割生产线必须立即强制停机，从而最大程度削减非正常工况下的粉尘污染排放。
4、 废气处理措施可行性分析
（1）废气污染防治措施
本项目废气污染物为颗粒物，主要产生于切割、雕刻、手工打磨和运输过程，为降低扬尘污染影响，项目采取如下粉尘污染防治措施：
①切割、雕刻采用湿法工艺，绝大多数粉尘直接被石材表面的水捕集截留进入废水。
②手工打磨作业时提高人工喷水频率，保持作业面湿润，减少起尘量。
③生产车间除留必要的出入口外，其他区域进行封闭，在手工加工车间进出口处设置喷雾设施。
④对进出场运输道路进行硬化，制定厂区定时洒水和地面清洁制度，安排专人对厂区地面和道路进行洒水和清扫，晴朗干燥天气，增加洒水频次。
⑤加强运输管理，运输车辆严禁超载，途经居民点时需降低运输车辆行驶速度，以减少扬尘的产生量。
⑥加强大风情况下的扬尘防控，当风速较大时（风速大于5m/s），应加密洒水频次或采用覆盖防尘网，确保污泥干化过程中不会产生明显的二次扬尘污染， 保护下风向居民的环境利益。
（2）技术可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），对于建筑用石加工工业排污单位无组织排放源，应根据所处区域的不同，按照主要生产单元分别明确无组织排放控制要求，并明确了建筑用石加工工业废气污染防治可行技术。具体见下表。
表4-5 建筑用石加工工业排污单位无组织排放控制要求
	序号
	主要生产单元
	无组织排放控制要求

	1
	石材加工
	（1）露天作业过程中应采用湿法作业或其他抑尘措施。
（2）生产车间外不应有可见粉尘外逸

	2
	其他要求
	厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。


项目切割、打磨、切边等生产加工过程均在湿法状态下进行，水不断喷淋在石材表面，使粉尘被水力捕集。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册—3032建筑用石加工行业，降尘效率达到90%。同时加强厂房密闭，及时清扫车间积灰，对厂区道路、堆场及时清扫，进行洒水，保持相对湿度，有利于粉尘的沉降；污泥压滤后及时清运，能有效减少干化场扬尘；运输车辆限速行驶，以减少扬尘产生。项目生产废气颗粒物经采取上述措施后，满足建筑用石加工工业排污单位无组织排放控制要求，对大气环境影响较小。因此，项目拟采取的扬尘污染防治措施在技术上可行有效。
（3）自行监测计划
依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），对本项目提出如下监测要求：
表4-6  环境监测计划表
	类别
	监测点位
	项目
	监测频次
	执行标准

	废气
	厂界上、下风向
	TSP
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求


二、废水
1、污染物产生情况
本项目产生的废水为生产废水、车辆清洗废水、洒水降尘废水、地面冲洗废水、生活污水等。
（1）生产废水
项目生产过程中，切割、打磨、切边等工序采用湿式作业，加工过程中产生的粉尘绝大多数直接被材表面的水捕集截留形成含石粉废水。根据建设单位实际生产经验，湿法加工用水量为10m³/d（3300m³/a）。废水产生系数取0.9，则废水产生量为9m³/d（2970m³/a）。
石材加工废水中含有大量的石粉（成分为SiO2、CaO和CaCO3等），主要特征污染物为悬浮物（SS），SS浓度一般为1000~1500mg/L，且呈现悬浮和胶体状态，分散度极高，难以自然沉降，处理后回用价值高。建设单位设计了排水沟系统，引导生产废水流向临近原料切割车间的三级沉淀池，经“均质+絮凝+沉淀”处理后，再通过压滤机将污泥压干（压滤机压滤出来的水进入沉淀池处理），实现水循环利用和固废处理。
（2）车辆清洗废水
车辆清洗废水排水按90%计算，则清洗废水产生量为66.42m3/a，0.20m3/d，清洗废水经沉淀后回用。
（3）洒水降尘废水
用水量约为1m3/d（330m3/a），全部损耗无排放。
（4）地面冲洗废水
排水按90%计算，则废水产生量为330.00t/a（平均约1.00t/d），废水进入厂房北侧经沉淀池沉淀后回用。
（5）初期雨水
本项目位于岳阳市临湘市白羊田镇，暴雨强度计算采用湖南省住房和城乡建设厅2022年4月9日发布的《湖南省雨水控制与利用工程技术标准（报批稿）》附录B岳阳市暴雨强度公式：

其中：q——暴雨强度（L/（s·hm2））； 
          P——设计重现期（年），重现期取2年； 
t——降雨历时（min），本次取15min。 
经计算，本项目所在区域暴雨强度为248.87 L/(s·hm²) 
根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）4.1.7雨水设计流量计算公式：

其中：Qs——雨水设计流量（L/s）； 
q——暴雨强度（L/（s·hm2），经计算为248.87 L/(s·hm²)； 
——径流系数，（0.4-0.9，取0.6）； 
F——汇水面积（hm2），本项目汇水面积约2000m2；
经计算，本项目雨水设计流量Q= 29.86 L/s。
本项目场区内每次需要收集的前15分钟的初期雨水水量为26.87m3。
初期雨水主要污染物为SS，经水沟收集进入雨水收集池（50m³），再汇入三级沉淀池“均质+絮凝+沉淀”处理后回用于降尘或生产。
（6）生活污水
生活污水产污系数按0.8计，本项目生活污水产生量为0.792 t/d，261.36t/a。生活污水经化粪池处理后用于菜地施肥，不外排。
3、废水处理可行性分析
（1）生产废水处理措施可行性分析
本项目石材加工生产产生的废水量为废水产生量2970m³/a（9m³/d），主要特征污染物为SS，浓度一般为1000 ~1500mg/L。建设单位配备沉淀池、压滤机和和集水沟系统（厂区加工区四周设置环绕式排水沟，排水沟净宽0.5m，排水沟设置排水坡度车间地面生产废水、物料淋溶废水依靠重力自流输送至北侧沉淀池处理，建成连续完整的生产废水收集输送）。本项目在原料切割车间北面设置三级沉淀池（单个池体长宽高为7m×5m×3m，单个池体容积105m³）和清水池（长宽高为10m×6m×3m，池体容积180m³）。根据废水产生量和处理工段水力停留时间，进入沉淀池的废水量为10.2t/d，单水池容积能容纳至少8d的废水量，满足处理水量需求，现有设施具备足够的缓冲调节能力和沉淀效能，能够有效应对冲洗期间的峰值水量，确保废水零排放目标的实现。生产废水主要污染物SS为密度比较大的石粉颗粒，项目生产用水用于加工设备进行喷淋降温和抑尘，对生产用水的水质要求不高，生产废水经多级沉淀处理后可满足项目生产用水水质要求，可回用于生产工序。本环评要求建设单位落实三级沉淀池必须实施完整防渗工程，池体基底及池壁应进行硬化防渗处理，池底优先采用钢筋混凝土浇筑，混凝土抗渗等级不低于P6；混凝土面层设置防渗保护层，防渗层应完整连续，不得出现裂缝、孔洞、破损等缺陷。池体施工完成后开展防渗性能检测，确保防渗层渗透系数满足≤1.0×10⁻⁷cm/s的防渗要求。
另外，根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）“6.3.1表34 废水污染防治可行技术”，对于建筑用石加工工业，生产废水循环回用综合利用时，可行处理措施为“均质+絮凝+沉淀”。本项目处理的措施为“均质+絮凝+沉淀”，通过增加搅拌设备、加药设施等实现废水均质调节和絮凝沉淀，以提高SS去除率，确保废水回用稳定可行。石材加工废水经“均质+絮凝+沉淀”处理后回用于生产。
（2）初期雨水处理措施可行性分析
项目场地内单次初期雨水收集量为26.87m³。建设单位根据厂区地势走向，在厂区四周规范设置雨水收集沟，在厂区低地势的东北方向设置初期雨水收集池，保证初期雨水可被收集。初期雨水容积设计50m³，可满足单次初期雨水收集要求。初期雨水收集池末端装阀门，降雨结束后，开启末端阀门，池内初期雨水泵送至污水处理设施处理。收集的初期雨水泵入废水处理系统经“均质+絮凝+沉淀”处理后回用于降尘或生产。
（3）生活污水处理措施可行性分析
项目运营后生活污水量为261.36t/a，经四格化粪池处理后用作农肥。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。四格化粪池工艺成熟、运维简单、投资及运行成本低，适配农村小型生活污水处理需求。
生活污水成分较简单，不含重金属等有害物质，因其含有植物生长所需的氮磷等养分，施用于农作地可增加土壤肥力，改善土壤环境，提高作物产量。项目位于临湘市白羊田镇白羊社区新屋组，属于农村地区，白羊田现有农田耕地约2658亩，以水田、旱地为主，农田面积充足、消纳空间充裕，可完全消纳本项目产生的处理后生活污水。项目生活污水经配套设施处理达标后由白羊田镇统一收集用于周边农田施肥，可有效杜绝污水无序排放造成的水土环境污染问题，实现污水减量化、资源化、无害化处置。同时可替代部分化肥，降低种植成本，兼具生态与经济效益，符合农村生活污水资源化利用的相关政策要求。
综上，本项目生活污水经四格化粪池处理后用于周边农田施肥，处理工艺可靠、回用途径合理、环境风险可控，具备良好的技术可行性与环境可行性。
三、噪声
1、预测模型
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
2、预测参数
（1）噪声源强
本项目主要产噪设备为荒料大切机（3台）、桥式切边机（4台），红外线切边机（3台）、自动磨机（2台），石材雕刻机（10台），仿形机（4台），压滤机（1台），合理布局，采用设备隔振、基础减振等措施治理。桥式切边机和压滤机昼间运行，其余设备昼夜均运行。预测时将各产噪设备均概化为点声源。
参考《环境保护实用数据手册》（胡名操主编）、《机械加工行业环境影响评价中常见污染源强估算及污染治理》（湖北大学学报第32卷第3期）等相关文件及类比调查分析，项目主要生产设备运行的声级范围在85~100dB（A）。
生产的机械设备是项目主要噪声源，控制它们的噪声主要是利用声的吸收、反射、干涉等特性，采用吸声、隔声、减振、隔振等技术，以控制声源的噪声辐射。根据《环境噪声控制工程》（贺启环主编、清华大学出版社2011）声源控制降噪效果。噪声设备均布置于生产车间内部，采取减震、隔声措施。预计综合降噪效果约20dB（A）。
按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录D.1噪声源调查表要求，项目生产设备的噪声源强详见下表。
4-7 主要设备噪声源强（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	噪声源强/dB(A)
	声源控制措施
	采取措施后功率级/dB(A
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	厂房
	石材雕刻机
	85
	基础减振、车间密闭隔声、湿法加工、减震垫
	80
	62.96
	66.64
	1.2
	西
	11.16
	79.43
	昼夜
	21
	53.43
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	5.55
	79.46
	昼夜
	21
	53.46
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	43.29
	79.42
	昼夜
	21
	53.42
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	15.65
	79.42
	昼夜
	21
	53.42
	1

	2
	
	荒料大切机
	95
	
	90
	86.59
	93.51
	1.2
	西
	45.73
	89.42
	昼夜
	21
	63.42
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	15.44
	89.42
	昼夜
	21
	63.42
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	8.26
	89.43
	昼夜
	21
	63.43
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	4.70
	89.47
	昼夜
	21
	63.47
	1

	3
	
	仿形机
	87
	
	82
	76.09
	87.13
	1.2
	西
	33.45
	81.42
	昼夜
	21
	55.42
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	15.73
	81.42
	昼夜
	21
	55.42
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	20.49
	81.42
	昼夜
	21
	55.42
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	4.79
	81.47
	昼夜
	21
	55.47
	1

	4
	
	红外线切边机
	88
	
	83
	
	77.01
	1.1
	西
	27.84
	82.42
	昼夜
	21
	56.42
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	7.21
	82.44
	昼夜
	21
	56.44
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	26.56
	82.42
	昼夜
	21
	56.42
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	13.48
	82.42
	昼夜
	21
	56.42
	1

	5
	
	自动磨机
	85
	
		80
	73.09
	73.26
	1.1
	西
	23.26
	79.42
	昼夜
	21
	53.42
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	5.67
	79.45
	昼夜
	21
	53.45
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	31.21
	79.42
	昼夜
	21
	53.42
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	15.16
	79.42
	昼夜
	21
	53.42
	1

	6
	
	桥式切边机
	96
	
	91
	79.99
	83.82
	1.2
	西
	34.86
	90.42
	昼
	21
	64.42
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	10.84
	90.43
	昼
	21
	64.43
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	19.36
	90.42
	昼
	21
	64.42
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	9.63
	90.43
	昼
	21
	64.43
	1

	采用直角坐标系，以项目厂区西南角地面中心为坐标原点（X=0、Y=0、Z=0），正东为X轴正向、正北为Y轴正向、垂直向上为Z轴正向。


4-8 主要设备噪声源强（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声功率级/dB(A)
	声源控制措施
	运行时段

	1
	压滤机
	X
	Y
	Z
	80
	基础减振、距离衰减
	昼间

	
	
	79.14
	105.67
	1.5
	
	
	

	采用直角坐标系，以项目厂区西南角地面中心为坐标原点（X=0、Y=0、Z=0），正东为X轴正向、正北为Y轴正向、垂直向上为Z轴正向。


（2）预测内容
①预测内容
预测项目投产后，设备噪声对厂界各受声点的噪声影响程度。
[bookmark: _Toc487527058]②预测点
为便于比较噪声水平变化情况，本次评价对项目建设可能对声环境造成的影响进行了预测，预测点为项目运营期间东南西北四面厂界外1米处。
[bookmark: _Toc487527059]③预测源强
项目主要噪声源为车间生产设备。
[bookmark: _Toc487527060]④预测模式
噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“附录A户外声传播的衰减”和“附录B典型行业噪声预测模型”中的方法进行。项目噪声源为室内，依据建设项目平面布置图、设备清单及声源源强等资料，建立噪声预测的坐标系，确定主要声源坐标，计算工程建成后的厂界噪声预测值。
项目声源分室内声源和室外声源，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。
项目声源主要为室内声源，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源按点源处理。
① 室内声源
a.首先计算出某个室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
LW——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；R=Sα/（1−α），S为房间内表面面积，m²；α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
b.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
LP1ij（T）——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
c.计算室外靠近围护结构处产生的声压级：

式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
② 室内声源
对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：
[image: wps902C]
[image: wps902D]
式中：Lp—距离声源r米处的声压级；
r — 预测点与声源的距离；
r0—距离声源r0米处的距离；
a—空气衰减系数；
△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。
对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：
[image: wps9030]
式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)；
Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)；
（3）预测结果
通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标性分析如下：
表4-9  厂界噪声预测结果表
	预测方位
	时段
	贡献值dB（A）
	环境背景值dB（A）
	环境噪声预测值dB（A）
	标准限值dB（A）
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	东厂界
	昼间
	47.56
	/
	/
	60
	达标

	
	夜间
	44.85
	/
	/
	50
	达标

	南厂界
	昼间
	51.88
	/
	/
	60
	达标

	
	夜间
	49.30
	/
	/
	50
	达标

	西厂界
	昼间
	51.72
	/
	/
	60
	达标

	
	夜间
	49.11
	/
	/
	50
	达标

	北厂界
	昼间
	51.76
	/
	/
	60
	达标

	
	夜间
	48.86
	/
	/
	50
	达标


对照评价标准，对项目建成后预测数据分析评价表明：项目建成后厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。项目噪声源及预测点及等声级线图见下图。
[image: ]
图4-1 噪声贡献值等声线图
（4）噪声污染防治措施
噪声控制技术主要包括源头控制、传播途径控制和接收者防护。源头控制包括改进加工设备设计，降低噪声源的产生；传播途径控制包括增加隔音材料，提高噪声屏障，优化空气动力学设计；接收者防护包括佩戴耳塞、耳罩等个人防护装备。这些措施可以有效降低噪声水平，保护作业人员的健康。为了进一步减轻项目噪声对环境造成的影响，可采取以下措施：
①合理安排物流时间，减少夜间交通噪声对周边的影响；
②设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备，设备安装采取固基降噪、厂房密闭隔音等措施；
③运行中加强噪声设备的维护，减少机械噪声的产生；
④加强设备的检查维护，避免由于设备故障产生的异常噪声；
⑤合理布置设备，减少对周围环境的影响；
⑥加强管理，做到文明生产，减少材料装卸和搬运过程中产生的噪声。
（5）自行监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），对本项目噪声的日常监测要求见下表：
表4-10  监测要求
	类别
	监测项目
	监测点位
	监测频次
	执行标准

	噪声
	昼间连续等效A声级Leq
	厂界
	1次/季
	GB12348-2008  3类


4、 固体废物
本项目产生的固体废物分为一般固体废物（石材边角料、沉淀池污泥以及员工生活垃圾）和危险废物（废机油、废机油桶及含油抹布）。
1、一般工业固体废物
（1）石材边角料
本项目切割等工序会产生石材边角料，结合物料平衡分析，预计废石产生量为1792.42t/a。废石进入废石堆存区，外售做砂石厂生产原料。
（2）沉淀池污泥
石材切割、雕刻过程采用湿式加工工艺，在加工过程中绝大多数粉尘（≥90%）直接被石材表面的水捕集截留进入废水处理系统成为沉淀污泥，污泥主要成分为石粉，根据废气污染源核算，预计约6.82t/a石粉被湿法捕集进入废水，废水处理使用混凝剂和絮凝剂约0.22t/a。沉淀系统污泥定时打捞经压滤脱水处理，含水率按60%考虑，则产生脱水污泥17.6t/a。产生的污泥经压滤机压滤后主要外售，压滤出来的废水再次进入沉淀池处理。
（3）生活垃圾
本项目劳动定员22人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则预计产生3.63t/a，经分类收集统一存放到生活垃圾箱，由当地环卫部门统一清运。
2、 危险废物
废机油、废机油桶及含油抹布
项目在生产、机械维修检查和定时清洁时，会产生少量的废机油、废机油桶及含油抹布，废机油、废机油桶产生含量为0.06t/a，含油抹布产生量为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），废机油、废机油桶及含油抹布属于危险废物（废物类别分别为：HW08废矿物油与含矿物油废物和HW49其他废物，废物代码分别为：900-214-08和900-041-49），均收集至危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。
表4-11 本项目固废产生处置情况表
	序号
	类别
	数量（t/a）
	废物属性
	物理性状
	类别及代码
	贮存场所
	处理方式
	环境管理要求

	1
	石材边角料
	1792.42
	一般固废
	固体
	303-002-46
	一般固废间
	外售做砂石厂
生产原料
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	2
	沉淀池污泥
	17.6
	一般固废
	固体
	 900-999-61
	干化场
	压滤后外售综合利用
	

	3
	生活垃圾
	3.63
	生活垃圾
	固体
	/
	垃圾桶
	环卫部门统一清运
	/

	4
	含油抹布
	0.02
	危险废物
	固体
	900-041-49
	危废暂存间
	交由有资质的单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	5
	废机油桶
	0.06
	危险废物
	固体
	900-041-49
	
	
	

	6
	废机油
	
	危险废物
	液体
	900-214-08
	
	
	


2、环境管理要求
（1）危险废物管理要求
按照《中华人民共和国生态环境法典》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求，对危险废物的收集、暂存、转运和处置按国家标准有如下要求：
a.危险废物的收集包装
危废包装容器和包装袋应选用与装盛物相容（不起反应）的材料制成，包装容器必须坚固不易破碎，防渗性能良好。不相容（相互反应）的危险废物禁止在同一容器内混装。装载液体的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 mm以上的空间。
b.危险废物标识
危险废物暂存间应当按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）规定设置危险废物识别标志（包括危险废物警告标志牌、危险废物贮存设施标志牌、危险废物贮存分区标志）。危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签（含电子二维码），危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。
c.危险废物暂存间设置要求
危险废物暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，主要包括：
①危险废物采用合适的相容容器存放；
②危险废物贮存场所的基础必须防渗；
③贮存场所须做好防渗漏、防风、防雨、防晒、防火等措施，地面须硬化、耐腐蚀、无裂隙，贮存区内须有泄漏液体收集装置，并配备相容的吸附材料等应急物资；
④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签，危险废物堆放点设置警示标识；
⑤须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放位置、废物出库日期及接收单位名称； 
⑥严禁将危险废物混入非危险废物中贮存； 
⑦指定专人进行日常管理
2）日常管理和台账要求
建设单位应建立严格危险废物管理体系，将危险委托具有危废处理资质单位处置，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。严格执行危废五联单转移制度等管理要求，做到：坚持减量化、资源化、无害化原则，妥善利用或处置产生的危险废物；规范危险废物贮存场所建设，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，按照相关规范要求，设置防雨、防扬散、防渗漏等设施，最大贮存期限一般不超过一年；按照国家和本市有关要求制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在信息系统中及时申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。
（2）一般固废管理要求
本项目一般固废为石材边角料及沉淀池沉渣，石材边角料暂存于一般固废间，沉淀池沉渣暂存于干化场。项目固废堆场应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准执行。
1）污泥干化场设置要求：
①堆场底部及四周做好防渗措施；
②设置工棚，防止雨季造成淤泥外泄、扩散而污染周边环境；
③四周进行加固，夯实土基，防止堆场塌陷，三面护砌围墙应不低于1.5m；
④设置醒目标志，并定期清运；
⑤堆场四周应建设排污水沟，保证渗漏污水全部回流循环池。
2）日常管理
建设项目需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置或者回用。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。
综上所述，项目产生的各类固体废物均能得到妥善处理，对环境影响较小。
5、 地下水、土壤影响分析
 项目地下水和土壤的污染途径主要考虑生产废水、生活污水和化粪池污水的泄漏，为尽可能的避免项目建设对地下水环境的影响，根据本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，划分为重点污染防治区、一般污染防治区。具体防治分区如下表：
表4-12 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别列表
	防渗分区
	装置或构筑物名称
	防渗要求

	重点防渗区
	危废暂存间
	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10⁻⁷cm/s，或参照 GB18598 执行

	一般防渗区
	沉淀池、化粪池、污泥干化场
	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10⁻⁷cm/s；或参照 GB18597、GB18599 执行


采取以上措施后，基本不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成较大影响。
六、环境风险分析
（1）风险调查
本项目为花岗岩荒料加工项目。项目所用主要原辅材料为花岗岩荒料、水、电，本项目生产工艺过程均为物理过程，不涉及环境风险工艺。本项目中涉及的风险物质主要为废机油、废机油桶及含油抹布。项目厂区内废机油、废机油桶及含油抹布存储量较小，正常情况下，通过加强管理，发生火灾爆炸的风险极小。
（2）评价依据
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地点环境敏感性确定环境风险潜势，按照（HJ169-2018）中表1确定评价工作等级。环境风险评价工作等级分为一级、二级、三级。风险潜势为Ⅳ级以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，进行简单分析即可。
表4-13 评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见（HJ 169-2018）附录A。


建设项目环境风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）和环境敏感程度（E）判定。危险物质及工艺系统危险性（P）按（HJ169-2018）附录C中的方法进行判定，环境敏感程度（E）按（HJ169-2018）附录D中的方法进行判定。
危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: ]
式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目风险潜势为I；
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
按照《危险化学品名录》（2015版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出本项目的环境风险物质危废机油，本项目涉及的风险物质及与临界值比值情况如下：
表4-14 项目涉及的风险物质与临界量比值Q计算结果
	物料名称
	危险性
	最大总储量q（t）
	临界量Q（t）
	q/Q

	废机油、废机油桶及含油抹布
	易燃物质
	0.08
	2500
	0.000032


本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.000032＜1，风险潜势为I。故本项目评价工作等级为简单分析。
（3）环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素（包括项目运行期间可能发生的突发性事故、有毒有害和易燃易爆等物质泄漏、疾病传播等）所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率达到可接受水平，损失和环境影响达到最小。
本项目主要风险物质为废机油、废机油桶及含油抹布。废机油、废机油桶及含油抹布产生量少，且储存在防雨防渗的危险废物暂存间，对操作人员进行培训，能有效减少事故发生的可能性。
（4）风险防范措施 
为进行有效的风险管理，采取各种手段控制和消除各种风险因素，防止出现超过最大可接受水平的风险，把风险降到尽可能低的、可接受的水平，厂区需采取有效的风险防范措施。
①贮存管控：专用密闭危废库房，地面防渗+围堰收集沟，分区存放、分类标识，配备吸油毡、沙土、应急收集桶；远离明火，电气全部防爆。废机油暂存间必须进行重点防渗，防渗层渗透系数应不大于1×10⁻¹⁰cm/s。同时，应设置不小于危废最大储量的防溢流围堰及收集罐，确保在极端事故状态下，废机油能被100%拦截在车间内， 从源头上杜绝渗滤液进入地下水环境的风险。
②操作管控：装卸使用专用工具，禁止敞口存放，定期检查桶体完好性；地面冲洗废水收集至废液池，不直排雨水。
③应急防控：配备吸油棉、沙土、收集桶、应急泵；制定泄漏、火灾专项应急预案，定期演练；泄漏第一时间围堵吸附，废液全部收集交由资质单位处置，不就地冲洗。
④转移管控：委托持有HW08资质单位处置，严格执行危险废物转移联单制度，完整台账记录产生、贮存、转运、处置全流程。
⑤末端管控：严禁自行焚烧、倾倒、混入生活垃圾；少量沾染油污的棉纱、吸油毡同步按 HW08 危废管理。
（5）环境风险分析结论
本项目涉及的环境风险事故主要是废弃机油泄漏或引发的火灾、非法倾倒事故。事故发生会对周边区域造成一定影响，只要建设单位按照规范进行建设，严格按照生产安全规程作业，加强安全管理，可有效的控制安全风险，降低事故的危害和损失。
项目环境风险简单分析内容如下：
表4-15 项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	年加工12000吨花岗岩建设项目

	建设地点
	（湖南）省
	（岳阳）市
	（/）区
	（临湘市）县
	（/）园区

	地理坐标
	经度
	113°23′47.620″E
	纬度
	29°13′37.937″N

	主要危险物质分布
	废机油、废机油桶及含油抹布

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	密封储存于危废间内，发生泄漏时，污染物控制在危废间内，对外环境无影响。

	风险防范措施要求
	1、运营中必须加强事故风险防范意识和事故风险管理，严格落实
各项环保措施，加强生产管理。
2、危废间采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，存放地点应设置明显警示牌。
应急措施：
3、发现危废储存容器损坏或泄漏，及时转移至新容器内。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。


七、环保投资估算和建设项目环境保护“三同时”验收
1、投资及环保资金估算
本项目总投资400万元，其中环保投资50万元，占总投资的 12.5%。 投资明细见下表。
表 4-16 工程总投资构成表
	序号
	工程或费用名称
	投资（万元）

	1
	设备购置及安装费用
	280

	2
	环保工程费用
	50

	3
	预备资金
	70

	合计
	400



表4-17 建设项目环保投资表 单位：万元
	阶段
	污染类型
	防治措施
	投资额（万元）
	备注

	营运期
	废气
	生产粉尘：车间封闭，湿法作业配套设施
	0.8
	车间封闭投资计入噪声污染防治措施投资

	
	
	运输扬尘：道路硬化，洒水车；专人清扫及洒水
	5
	/

	
	废水
	生活污水：四格化粪池
	2
	/

	
	
	初期雨水：初期雨水收集池
	8
	/

	
	
	石材加工车间生产废水：车间废水导流沟、废水三级沉淀池+清水池
	13.6
	/

	
	噪声
	生产车间封闭，设备安装减振基础、减震垫
	12.8
	/

	
	固废
	生活垃圾：垃圾收集桶；一般固废：废石暂存场（含标志牌、明显分区界线、台账等）、污泥压滤机、一般固废暂存间（防雨）；危废：专用收集容器，警示牌，规范危废暂存间（独立专用间，密闭上锁，安全标识，防风防雨防晒防渗防腐防漏等
	6.5
	/

	
	风险防控
	围堰、防渗漏托盘、消防设施、应急设施
	1.3
	/

	合计
	
	50
	/


2、建设项目环保竣工验收
根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目配套污染防治设施必须严格执行环境保护 “三同时”制度，即环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用。项目建成后，建设单位作为责任主体，自主组织开展竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。具体验收主要内容详见下表：
表4-18 项目环保 “三同时” 验收一览表
	项目
	污染物名称
	污染源及治理措施
	治理效果

	废气
	加工粉尘（切割、磨光、雕刻等工序粉尘）、运输扬尘、堆场扬尘
	车间密闭，加工点位配套湿法作业设施；厂区洒水抑尘，道路硬化；设置工棚、围挡，适当洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准

	废水
	生产加工废水
	车间废水收集沟→沉淀池→压滤机，清水循环回用，不外排；污泥压滤脱水
	全部回用，无外排

	
	车辆冲洗废水、
地面冲洗废水
	废水进入收集沟，进入沉淀池处理后回用
	全部回用，无外排

	
	厂区初期雨水
	设置初期雨水收集池，雨水截水沟汇集，收集雨水送入沉淀池处理回用
	不外排，后期洁净雨水用于生产或洒水降尘等

	
	生活污水（COD、氨氮、SS）
	四格化粪池处理后用于农作物施肥
	/

	噪声
	生产设备噪音（等效 A 声级）
	设备减振基座、车间封闭隔音隔声、合理布局、湿法加工、减震垫
	《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准

	固废
	一般固废
	石材边角料、石渣分类堆放，防雨防渗，外售综合利用，沉淀池压滤污压滤脱水后规范处置
	符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求

	
	危险废物
	废机油、废机油桶及含油抹布用专用容器收集，贴警示牌，规范危废暂存间（独立专用间，密闭上锁，安全标识，防风防雨防晒防渗防腐防漏等
	符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求

	
	生活垃圾
	集中收集，环卫清运
	/






[bookmark: _Toc27893][bookmark: _Toc4388][bookmark: _Toc30076][bookmark: _Toc28874][bookmark: _Toc29504][bookmark: _Toc2254][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	加工粉尘（切割、磨光、切边等工序粉尘）
	颗粒物
	湿式加工
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求

	
	汽车动力扬尘
	颗粒物
	洒水降尘
	

	
	堆场扬尘
	颗粒物
	设置工棚、围挡，适当洒水降尘
	

	
	燃油、尾气
	CO、
THC、NOx
	道路硬化，清扫路面并洒水；控制车速，减少载重
	

	地表水环境
	生产废水、地面冲洗废水
	SS等
	经沉淀池沉淀后回用于生产
	/

	
	车辆清洗废水
	SS等
	洗车平台，沉淀后回用
	/

	
	初期雨水
	SS等
	经初期雨水收集池沉淀后回用于生产。
	/

	
	生活污水
	COD、BOD5、
SS、NH3-N等
	四格化粪池
	/

	声环境
	生产车间
	设备噪声
	基础减振、车间密闭隔声、湿法加工、减震垫
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	石材边角料集中收集后外售砂石厂做生产原料；沉淀池污泥压滤后暂存污泥干化场，外售综合回收利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运，废机油、废机油桶及含油抹布交由有资质的单位处理。

	土壤及地下水
污染防治措施
	①对危险废物暂存间、废水处理设施等环境风险单元设置防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，配备吸附沙，防渗层加强管理，确保防渗层满足防渗要求。②加强厂区环境管理，防止污染物跑冒滴漏。③风险事故下采取封闭、截流等措施，防止污染物泄漏污染外环境。

	生态保护措施
	营运期加强对废气、废水、固废等污染物的管理，采取相应的风险防护措施，不会对区域生态环境造成较大影响。

	环境风险
防范措施
	1、运营中必须加强事故风险防范意识和事故风险管理，严格落实各项环保措施，加强生产管理。
2、危废间采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，存放地点应设置明显警示牌。
应急措施：
3、发现危废储存容器损坏或泄漏，及时转移至新容器内。

	其他环境
管理要求
	1、环境影响评价制度与排污许可制度衔接要求
建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。
2、环境管理制度要求
环境管理即以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一，经济效益与环境效益统一。有效的环境管理工作，是贯彻评价提出的清洁生产措施，实行“生产全过程污染控制”的重要手段，是工程建设满足环境目标的基本保障，是最大限度减小工程运行后对环境带来的不利影响的有效措施。只有加强环境管理工作，将环境管理和环境监控纳入整个管理体系中，时刻掌握工程运行过程对环境的影响，才能保证企业以最小的代价取得最大的环境和经济效益，使企业沿着高效、增产、减污的可持续发展道路健康发展，实现生产与环境保护协调发展。企业应设置环境管理机构，统一进行环境管理和安全生产管理。根据项目生产特点和产污情况，制定全厂环境管理办法，建立环保档案，积极开展全厂清洁生产活动，广泛开展职工环保宣传教育活动，普及环境科学知识。
3、自行监测要求
企业应根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）
等的要求，并结合项目运营期间污染物排放特点，制定自行监测计划，本工程监测任务委托具有资质的第三方检测单位进行，企业对于每次的监测结果要进行书面评价，整理在案，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。具体根据废气、噪声章节相关内容执行。
4、环保竣工验收
2017 年 7 月 16 日，国务院以国务院第 682 号令公布了《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，自 2017 年 10 月 1 日起施行。该文件第十七条表示：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。


[bookmark: _Toc7633][bookmark: _Toc28192][bookmark: _Toc24715][bookmark: _Toc581][bookmark: _Toc10867][bookmark: _Toc14017][bookmark: _Toc4818]六、结论
	《年加工12000吨花岗岩建设项目》符合国家产业政策，选址符合总体发展规划，符合相关法律法规的要求，项目所在地环境质量现状良好，满足“三区三线”要求。建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。
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[bookmark: _Toc23167][bookmark: _Toc26399][bookmark: _Toc10197][bookmark: _Toc13294][bookmark: _Toc15700][bookmark: _Toc3270]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	粉尘（t/a）
	/
	/
	/
	0.76
	/
	0.76
	/

	
	运输车辆动力扬尘（t/a）
	/
	/
	/
	0.003
	/
	0.003
	/

	
	污泥干化场
扬尘（t/a）
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	/

	
	SO2
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	/

	
	NOx
	/
	/
	/
	少量
	/
	 少量
	/

	废水
	生产废水
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	/

	
	生活污水
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	/

	一般固废
	石材边角料（t/a）
	/
	/
	/
	1792.42
	/
	1792.42
	/

	
	沉淀池污泥（t/a）
	/
	/
	/
	17.6
	/
	17.6
	/

	
	生活垃圾（t/a）
	/
	/
	/
	3.63
	/
	3.63
	/

	危险废物
	含油抹布
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	/

	
	废机油、废机油桶
	/
	/
	/
	0.06
	/
	0.06
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①项目所在地：
湖南省岳阳市临湘市白羊田镇白羊田社区新屋组
项目所在地
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